PV liast for Camera

## List of Prefixes:

CLA-VCA-DIA-CAM-01:

CLA-S01-DIA-CAM-01:

CLA-S02-DIA-CAM-01:

CLA-S02-DIA-CAM-02:

CLA-S02-DIA-CAM-03:

CLA-C2V-DIA-CAM-01:

## List of Suffixes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Suffix | CHTYPE | Size |
| CAM:Start | DBR\_ENUM | 1 |
| CAM:Stop | DBR\_ENUM | 1 |
| CAM:ArrayData | DBR\_TIME\_LONG | 2560\*2160 |
| CAM:Acquire | DBR\_ ENUM | 1 |
| BIN:FilePath | DBR\_CHAR | 256 |
| BIN:FileName | DBR\_CHAR | 256 |
| BIN:Capture | DBR\_ENUM | 1 |
| BIN:FileNumber | DBR\_LONG | 1 |
| BIN:WriteFile | DBR\_ENUM | 1 |
| BIN:NumCapture | DBR\_LONG | 1 |
| BIN:Capture\_RBV | DBR\_ENUM | 1 |
| BIN:NumCaptured\_RBV | DBR\_LONG | 1 |
| BIN:NumCapture\_RBV | DBR\_LONG | 1 |
| CAM:Acquire\_RBV | DBR\_ENUM | 1 |
| CAM:ReadStatus | DBR\_ENUM | 1 |
| BIN:WriteStatus | DBR\_ENUM | 1 |
| BIN:WriteFile\_RBV | DBR\_ENUM | 1 |
| BIN:WriteMessage | DBR\_CHAR | 256 |
| CAM:AcquireTime\_RBV | DBR\_DOUBLE | 1 |
| CAM:AcquirePeriod\_RBV | DBR\_DOUBLE | 1 |
| CAM:ArrayRate\_RBV | DBR\_DOUBLE | 1 |
| CAM:Temperature\_RBV | DBR\_DOUBLE | 1 |
| :EnableCallbacks |  |  |
| :CentreX |  |  |
| :CentreY |  |  |
| :MaskXRad |  |  |
| :MaskYRad |  |  |
| :NumPix |  |  |
| :PixH |  |  |
| :PixW |  |  |
| :PixMM |  |  |
| :StepSize |  |  |
| :X |  |  |
| :Y |  |  |
| :SigmaX |  |  |
| :SigmaY |  |  |
| :CovXY |  |  |
| :XPix |  |  |
| :YPix |  |  |
| :SigmaYPix |  |  |
| :SigmaXPix |  |  |
| :CovXYPix |  |  |
| :Intensity |  |  |